MES与氦检交互流程

员工扫码，扫码成功，PLC发出扫码成功信号，并把码存储到PLC中；

MES软件监控到扫码成功信号，MES软件获取PLC中的二维码内容，并查询工件质量，质量OK，MES软件给PLC发送允许运行点位为true，反之不允许设备运行；
设备开始检测，检测结束给出结束信号，MES软件读取检测参数并上传MES服务器
A工位交互点位：

DB*.*.*   扫码成功信号

DB*.*.*   MES允许信号

DB*.*.*   检测开始信号

DB*.*.*   检测结束信号

DB*.*     本底

DB*.*     泄露

DB*.*
  工件码

B工位交互点位：

DB*.*.*   扫码成功信号

DB*.*.*   MES允许信号

DB*.*.*   检测开始信号

DB*.*.*   检测结束信号

DB*.*     本底

DB*.*     泄露

DB*.*
  工件码

